# Ligar/desligar

Nota: Desbloqueie o interruptor de ligar/desligar (7), empurrando o bloqueio de ligação (8) na direção para cima (ver figura C).

Para a colocação em funcionamento da ferramenta elétrica deverá pressionar o interruptor de ligar/desligar (7) e mantenha-o pressionado.

A luz de trabalho (9) acende-se com o interruptor de ligar/desligar (7) completamente ou ligeiramente premido e permite iluminar o local de trabalho em caso de condições iluminação desfavoráveis.

Para desligar a ferramenta elétrica, liberte o interruptor de ligar/desligar (7).

Nota: Bloqueie o interruptor de ligar/desligar (7) no fim do trabalho, empurrando o bloqueio de ligação (8) na direção para baixo (ver figura C).