# Technische Daten

Akku-Ratschenschrauber |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nennspannung | V= | 12 | 12
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 0–230 | 0–230
max. Drehmoment harter Schraubfall nach ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
max. Schrauben-Ø | mm | M12 | M12
Werkzeugaufnahme |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
GewichtB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 12V... | GBA 12V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 2.0 Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.