# Tekniske data

Batteridrevet skraldeskruetrækker |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nominel spænding | V= | 12 | 12
OmdrejningstalA) | o/min | 0–230 | 0–230
Maks. drejningsmoment, hård skrueopgave iht. ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. skrue-Ø | mm | M12 | M12
Værktøjsholder |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
VægtB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50 | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Anbefalede ladere |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 2.0 Ah

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.