# Технические данные

Аккумуляторный винтоверт с трещоткой |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Номинальное напряжение | В= | 12 | 12
Число оборотов холостого ходаA) | об/мин | 0–230 | 0–230
Макс. крутящий момент при работе в жестких материалах по ISO 5393A) | Нм | 60 | 60
Макс. диаметр шурупов | мм | M12 | M12
Патрон |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
ВесB) | кг | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Рекомендуемая температура внешней среды во время зарядки | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустимая температура внешней среды во время эксплуатацииC) и во время хранения | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Измерения при 20−25 °C с аккумулятором GBA 12V 2.0 Ah

B)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

C)

  ограниченная мощность при температуре < 0 °C

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.