# مشخصات فنی

پیچ گوشتی جغجغه ای شارژی |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 12 | 12
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | ‎0–230‎ | ‎0–230‎
حداکثر گشتاور پیچ کاری سخت بر اساس ISO 5393‏A) | Nm | 60 | 60
حداکثر قطر پیچ ها | mm | M12 | M12
ابزارگیر |  | ‎∎ 1/2"‎ | ‎∎ 3/8"‎
وزنB) | kg | ‎0,97–1,16‎ | ‎0,95–1,14‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | ‎0 ... +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | ‎–20 ... +50‎
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 12V... | GBA 12V...
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ GBA 12V 2.0 Ah

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.