# Të dhënat teknike

Kaçavidë me arpion me bateri |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Numër artikulli |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tension nominal | V= | 12 | 12
Shpejtësi bosheA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Çift rrotullimi maks. për vidhosje të fortë sipas ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Ø maks. e vidhosjes | mm | M12 | M12
Mbajtëse veglash |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
PeshaB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitC) dhe gjatë ruajtjes | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Bateritë e rekomanduara |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Karikuesit e rekomanduar |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Matur në 20–25 °C me bateri GBA 12V 2.0 Ah

B)

  Në varësi të baterisë së përdorur

C)

  Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C

Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.