# Ein-/Ausschalten

Hinweis: Entriegeln Sie den Ein-/Ausschalter (7), indem Sie die Einschaltsperre (8) in Richtung nach oben schieben (siehe Bild C).

Drücken Sie zur Inbetriebnahme des Elektrowerkzeuges den Ein-/Ausschalter (7) und halten Sie ihn gedrückt.

Das Arbeitslicht (9) leuchtet bei leicht oder vollständig gedrücktem Ein-/Ausschalter (7) und ermöglicht das Ausleuchten des Arbeitsbereiches bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten, lassen Sie den Ein-/Ausschalter (7) los.

Hinweis: Verriegeln Sie den Ein-/Ausschalter (7) nach Arbeitsende, indem Sie die Einschaltsperre (8) in Richtung nach unten schieben (siehe Bild C).