# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators

Akumulatora uzlādes pakāpes indikatora 3 zaļās LED diodes parāda akumulatora uzlādes pakāpi. Akumulatora uzlādes pakāpes indikators iedegas tikai 5 sekundes pēc elektroinstrumenta ieslēgšanas.

LED | Ietilpība
--- | ---
Pastāvīgi deg 3 zaļas LED diodes | 68–100 %
Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā | 22–68 %
Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā | 2–22 %
Mirgo 1 × zaļā krāsā | 0–2 %