# Mise en marche/arrêt

Remarque : Pour déverrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (7), poussez le blocage de mise en marche (8) vers le haut dans le sens (voir figure C).

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, actionnez l’interrupteur Marche/Arrêt (7) et maintenez-le actionné.

La LED d’éclairage (9) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (7) est enfoncé un peu ou complètement. Il permet d’éclairer la zone de travail dans les endroits sombres.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (7).

Remarque : Pour verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (7) après utilisation, poussez le blocage de mise en marche (8) vers le bas dans le sens (voir figure C).