# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis terkšlinis suktuvas |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nominalioji įtampa | V= | 12 | 12
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Maks. sukimo momentas standžiosios jungties atveju pagal ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. varžtų Ø | mm | M12 | M12
Įrankių įtvaras |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
SvorisB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 12V 2.0 Ah

B)

  priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  ribota galia, esant temperatūrai < 0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.