# Tænd/sluk

Bemærk: Frigør tænd/sluk-knappen (7) ved at skubbe kontaktspærren (8) opad (se billede C).

Til ibrugtagning af el‑værktøjet tryk på start-stop-kontakten (7) og hold den nede.

Arbejdslyset (9) lyser, når tænd/sluk-kontakten (7) er trykket let eller helt ned, så arbejdsområdet kan lyses op under dårlige lysforhold.

El‑værktøjet slukkes ved at slippe start-stop-kontakten (7) igen.

Bemærk: Lås tænd/sluk-knappen (7), når arbejdet er afsluttet, ved at skubbe kontaktspærren (8) nedad (se billede C).