# Műszaki adatok

Akkus racsnis csavarhúzó |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Rendelési szám |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Névleges feszültség | V= | 12 | 12
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 0–230 | 0–230
Max. forgatónyomaték kemény csavarozás mellett az ISO 5393 szerintA) | Nm | 60 | 60
Max. csavar-Ø | mm | M12 | M12
Szerszámbefogó egység |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
SúlyB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 2.0 Ah akkumulátorral mérve

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.