# Açma/kapama

Not: Açma/kapama düğmesinin (7) kilidini açın, bu sırada açılma kilidini (8) ilgili yönünde yukarı doğru itin (bkz. resim C).

Elektrikli el aletini çalıştırmak için açma/kapama şalterine (7) basın ve şalteri basılı tutun.

Projektör (9), açma/kapatma şalteri (7) hafifçe veya tam olarak basılı olduğunda yanar ve elverişsiz aydınlatma koşullarında çalışma alanını aydınlatır.

Elektrikli el aletini kapatmak, için açma/kapama şalterini (7) bırakın.

Not: Çalışma tamamlandıktan sonra açma/kapama düğmesini (7) kilitleyin, bu sırada açılma kilidini (8) ilgili yönünde aşağı doğru itin (bkz. resim C).