# Tehnilised andmed

Akuga narre-kruvikeeraja |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nimipinge | V= | 12 | 12
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min‒1 | 0–230 | 0–230
Max pöördemoment kõva materjali korral vastavalt standardile ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Kruvide max Ø | mm | M12 | M12
Tööriistakinnitus |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
KaalB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga GBA 12V 2.0 Ah

B)

  sõltuvalt kasutatud akust

C)

  piiratud jõudlus temperatuuridel < 0 °C

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.