# Tehnički podaci

Akumulatorski račvasti izvijač |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nazivni napon | V= | 12 | 12
Broj okretaja u praznom hoduA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Maks. zakretni moment za tvrdo uvrtanje sukladno normi ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Maks. promjer vijaka | mm | M12 | M12
Prihvat alata |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
TežinaB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Preporučeni punjači |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 12V 2.0 Ah

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.