# Dados técnicos

Chave de catraca a bateria |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tensão nominal | V= | 12 | 12
Nº de rotações em vazioA) | rpm | 0–230 | 0–230
Torque máx. em materiais duros segundo a norma ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Ø máx. do parafuso | mm | M12 | M12
Encabadouro da ferramenta |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
PesoB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Temperatura ambiente recomendada ao carregar | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível durante o funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Carregadores recomendados |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Medido a 20−25 °C com bateria GBA 12V 2.0 Ah.

B)

  depende da bateria utilizada

C)

  potência limitada a temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Mais informações em www.bosch-professional.com/wac.