# Thông số kỹ thuật

Tua vít bánh cóc dùng pin |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Điện thế danh định | V= | 12 | 12
Tốc độ không tảiA) | /phút | 0–230 | 0–230
Lực xoắn tối đa, ứng dụng cho việc bắt vít vào vật cứng dựa theo tiêu chuẩn ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Ø vít máy tối đa | mm | M12 | M12
Phần lắp dụng cụ |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
Trọng lượngB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hànhC) và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Pin được khuyên dùng |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin GBA 12V 2.0 Ah

B)

  tùy vào loại pin lốc đang sử dụng

C)

  hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.