# Technické údaje

Akumulátorový ráčnový šroubovák |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Číslo zboží |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Jmenovité napětí | V= | 12 | 12
Otáčky naprázdnoA) | ot/min | 0–230 | 0–230
Max. krouticí moment tuhý šroubový spoj podle ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Max. Ø šroubů | mm | M12 | M12
Upínání nástroje |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
HmotnostB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Doporučená teplota prostředí při nabíjení | °C | 0 až +35 | 0 až +35
Dovolená teplota prostředí při provozuC) a při skladování | °C | –20 až +50 | –20 až +50
Doporučené akumulátory |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Doporučené nabíječky |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Měřeno při 20–25 °C s akumulátorem GBA 12V 2.0 Ah

B)

  V závislosti na použitém akumulátoru

C)

  Omezený výkon při teplotách < 0 °C

Hodnoty se mohou podle výrobku lišit a mají na ně vliv podmínky použití a prostředí. Další informace najdete na www.bosch-professional.com/wac.