# Zapnutí a vypnutí

Upozornění: Odblokujte vypínač (7) posunutím aretace proti zapnutí (8) ve směru nahoru (viz obrázek C).

Pro zapnutí elektronářadí stiskněte vypínač (7) a držte ho stisknutý.

Pracovní osvětlení (9) svítí při mírně nebo úplně stisknutém vypínači (7) a umožňuje osvětlení pracovní oblasti při nepříznivých světelných podmínkách.

Pro vypnutí elektronářadí vypínač (7) uvolněte.

Upozornění: Po skončení práce zablokujte vypínač (7) posunutí aretaci proti zapnutí (8) ve směru dolů (viz obrázek C).