# Tekniska data

Batteridrivet spärrskaft |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Artikelnummer |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Märkspänning | V= | 12 | 12
TomgångsvarvtalA) | v/min | 0–230 | 0–230
Max. vridmoment hård skruvdragning enligt ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Max. skruv-Ø | mm | M12 | M12
Verktygsfäste |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
ViktB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Rekommenderade batterier |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Rekommenderade laddare |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 2.0 Ah

B)

  i relation till använt batteri

C)

  begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C

Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.