# Technické údaje

Akumulátorový račňový skrutkovač |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Menovité napätie | V= | 12 | 12
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 0–230 | 0–230
Max. krútiaci moment tvrdý skrutkový spoj podľa ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Max. Ø skrutiek | mm | M12 | M12
Upínanie nástroja |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
HmotnosťB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 12V 2.0 Ah

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.