# Indicateur de niveau de charge de l’accu

Les 3 LED vertes de l’indicateur d’état de charge indiquent le niveau de charge de l’accu. L’indicateur de niveau de charge ne s’allume que pendant les 5 s qui suivent la mise en marche.

LED | Capacité
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | 68–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | 22–68 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | 2–22 %
Clignotement en vert de 1 LED | 0–2 %