# Date tehnice

Şurubelniţă cu clichet cu acumulator |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Cod de identificare |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tensiune nominală | V= | 12 | 12
Turaţie în golA) | rot/min | 0–230 | 0–230
Cuplu maxim de strângere înşurubare tare conform ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Diametru maxim de înşurubare | mm | M12 | M12
Sistem de prindere a accesoriilor |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
GreutateB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambientală admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 12V 2.0 Ah

B)

  în funcţie de acumulatorul utilizat

C)

  performanţe limitate la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.