# Tekniset tiedot

Akkukäyttöinen räikkäruuvinväännin |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Nimellisjännite | V= | 12 | 12
TyhjäkäyntikierroslukuA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Suurin vääntömomentti kovaan materiaaliin standardin ISO 5393 mukaanA) | Nm | 60 | 60
Ruuvin enimmäishalkaisija | mm | M12 | M12
Käyttötarvikkeen pidin |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
PainoB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0...+35 | 0...+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäC) ja säilytyksessä | °C | –20...+50 | –20...+50
Suositellut akut |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Mitattu 20−25 °C:n lämpötilassa akun GBA 12V 2.0 Ah kanssa

B)

  riippuen käytetystä akusta

C)

  rajoitettu teho, kun lämpötila < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.