# Технічні дані

Акумуляторна викрутка з храповиком |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Номінальна напруга | V= | 12 | 12
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 0–230 | 0–230
Макс. обертальний момент при закручуванні в жорсткі матеріали відп. до ISO 5393A) | Нм | 60 | 60
Макс. Ø гвинтів/шурупів | мм | M12 | M12
Патрон |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
ВагаB) | кг | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором GBA 12V 2.0 Ah

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  обмежена потужність за температури < 0 °C

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.