# Ajustar sentido de rotação (ver figura B)

- A cabeça da chave de catraca e o comutador do sentido de rotação podem ficar quentes durante o trabalho. Existe perigo de queimadura em caso de contato. Deixe a chave de catraca arrefecer.

Com o comutador do sentido de rotação (2) pode alterar o sentido de rotação da ferramenta elétrica. No entanto, tal não é possível com o interruptor de ligar/desligar (7) pressionado.

Rotação à direita: para apertar parafusos e porcas rode o comutador do sentido de rotação (2) para a esquerda.

Rotação à esquerda : para soltar ou para desapertar parafusos e porcas rode o comutador do sentido de rotação (2) para a direita.