# Datos técnicos

Destornillador de carraca accionado por acumulador |  | GRC 12V-60 1/2 SN | GRC 12V-60 3/8 SN
--- | --- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JN8 5..‎ | ‎3 601 JN8 3..‎
Tensión nominal | V= | 12 | 12
Velocidad en vacíoA) | min-1 | 0–230 | 0–230
Par máx. en unión rígida según ISO 5393A) | Nm | 60 | 60
Ø máx. de tornillos | mm | M12 | M12
Portaherramientas |  | ∎ 1/2" | ∎ 3/8"
PesoB) | kg | 0,97–1,16 | 0,95–1,14
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumuladores recomendados |  | GBA 12V... | GBA 12V...
Cargadores recomendados |  | GAL 12... GAX 18... | GAL 12... GAX 18...

A)

  Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 12V 2.0 Ah

B)

  según el acumulador utilizado

C)

  potencia limitada a temperaturas < 0 °C

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.