# راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه

- به ولتاژ برق شبکه توجه کنید! ولتاژ منبع جریان برق باید با مقادیر موجود بر روی برچسب ابزار الکتریکی مطابقت داشته باشد.

##

- برای روشن کردن ابزار برقی ابتدا قفل ایمنی کلید روشن خاموش (2) را به وسط هدایت کنید و سپس کلید روشن/خاموش (58) را فشار داده و آن را نگهدارید.

نکته: بنا به دلایل ایمنی، کلید قطع و وصل (58) را نمی توان تثبیت و قفل کرد، بلکه آنرا باید در حین کار همواره در حالت فشرده نگهداشت.

##

- برای خاموش کردن کلید قطع و وصل (58) را رها کنید.

##

محدود کننده الكترونیكی جریان برق راه ‌اندازی، توان ابزار برقی را هنگام روشن كردن آن محدود ساخته و امكان كاركرد دستگاه را تحت فیوز ‎16-A‎ فراهم می كند.

نکته: چنانچه ابزار برقی بلافاصله پس از روشن کردن با حداکثر سرعت بکار بیفتد، نشانگر این است که اختلالی در محدود کننده جریان برق راه اندازی و محافظ استارت مجدد ایجاد شده است. ابزار برقی را باید سریعاً به نمایندگی مجاز ارسال کرد.