# Transport (voir figure Z)

Avant de transporter l’outil électroportatif, effectuez les opérations suivantes :

- Poussez le bras coulissant (27) à fond vers l’arrière et bloquez-le dans cette position.
- Assurez-vous que la butée de profondeur (29) est complètement poussée vers l’intérieur et que la vis d’ajustage (28) peut passer à travers l’évidement sans toucher la butée de profondeur lors du déplacement du bras coulissant.
- Abaissez le bras coulissant jusqu’à ce que la sécurité de transport (30) puisse être enfoncée complètement.
- Poussez les rallonges de table de sciage (7) à fond vers l’intérieur.
- Réglez un angle d’inclinaison (dans le plan vertical) de 0° et serrez le levier de serrage (13).
- Tournez la table de sciage (37) à fond vers la gauche et serrez le bouton de blocage (11).
- Attachez le câble d’alimentation secteur avec la bande auto-agrippante (74).
- Enlevez tous les accessoires qui ne peuvent pas être fixés fermement à l’outil électroportatif et qui risquent donc de tomber.
- Transportez, si possible, les lames de scie encore inutilisées dans un conteneur fermé.
- Pour soulever ou transporter l’outil, saisissez-le par les poignées encastrées (15) placées de chaque côté de la table de sciage .

- Pour transporter l’outil électroportatif, ne le saisissez jamais au niveau des dispositifs de protection, du bras coulissant ou de la poignée mais uniquement au niveau des dispositifs de transport.