# Simboli

Šeit ir aplūkoti daži apzīmējumi, kuru nozīmi ir svarīgi zināt, lietojot elektroinstrumentu. Tāpēc lūdzam iegaumēt šos simbolus un to nozīmi. Apzīmējumu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk strādāt ar elektroinstrumentu.

Simboli un to nozīme
| 1. klases patērētāja lāzera izstrādājums
| Elektroinstrumenta darbības laikā netuviniet rokas zāģēšanas vietai un zāģa asmenim. Pieskaršanās zāģa asmenim ir bīstama, jo var izraisīt savainojumu.
| Lietojiet putekļu aizsargmasku.
| Lietojiet aizsargbrilles.
| Lietojiet ierīces dzirdes orgānu aizsardzībai. Trokšņa iedarbība var radīt paliekošus dzirdes traucējumus.
| Bīstamā zona! Sekojiet, lai jūsu rokas, delnas un pirksti atrastos pēc iespējas tālāk no šīs zonas.
| Nelieciet pirkstus starp slīdrokas kustīgajām daļām. Pirksti var tikt saspiesti un smagi savainoti.
| Ņemiet vērā zāģa asmens izmērus (zāģa asmens diametrs D, urbuma diametrs d). Urbuma diametram d jābūt tādam, lai tas novietotos uz darbvārpstas cieši, bez brīvkustības. Gadījumā, ja tomēr ir nepieciešams lietot diametra salāgotājus, sekojiet, lai salāgotāja izmēri atbilstu zāģa asmens pamatnes biezumam un urbuma diametram, kā arī instrumenta darbvārpstas diametram. Ja iespējams, lietojiet kopā ar zāģa asmeni piegādātos salāgotājus. Zāģa asmens diametram D jāatbilst simbolu sadaļas datos norādītajai vērtībai. Skatiet arī "Piemērotu zāģa asmeņu izmēri" nodaļā "Tehniskie dati".
| Transportēšanas laikā satveriet elektroinstrumentu tikai aiz šim nolūkam paredzētajām un apzīmētajām vietām (satveršanas padziļinājumiem) vai aiz transportēšanas roktura.
| Nekad nenesiet elektroinstrumentu aiz slīdrokas roktura.
| Lāzera ieslēgšana
| Fiksējošās sviras atbrīvošana: Iespējams iestatīt vertikālo zāģēšanas leņķi. Fiksējošās sviras pievilkšana: Iestatītais vertikālais zāģēšanas leņķis (slīdrokas sānu nolieces leņķis) tiek saglabāts.
| Tiek parādītas atsevišķas darbības, kas jāveic, iestatot vertikālo zāģēšanas leņķi. 1. Atbrīvojiet fiksējošo rokturi 2. Nedaudz nolieciet slīdroku pa kreisi 3. Ar roktura palīdzību iestatiet vēlamo vertikālā zāģēšanas leņķa diapazonu
| Vertikālā zāģēšanas leņķa vērtību diapazona iestatīšana ar roktura palīdzību:
| Zāģa asmens noliece pa kreisi (45° ... 0°)
| Zāģa asmens noliece pa labi (0° ... 45°)
| Kopējais slīdrokas nolieces diapazons (–47° ... +47°)