# Вказівки щодо роботи

##

- Перед розпилюванням завжди міцно затягуйте ручку фіксації (11) і затискну рукоятку (13). Інакше пиляльний диск може перекоситися в заготовці.

- При всіх роботах з розпилювання спочатку Вам треба переконатися, що пиляльний диск ні при яких умовах не може торкатися упорної планки, струбцини чи інших деталей приладу. Приберіть можливо монтовані додаткові упори або відповідним чином припасуйте їх.

Захищайте пиляльний диск від ударів і поштовхів. Не натискуйте на пиляльний диск збоку.

Розпилюйте лише матеріали, допущені відповідно до призначення.

Не обробляйте викривлені заготовки. Заготовка завжди повинна мати рівний край для прикладення до упорної планки.

Довгі та важкі заготовки потрібно підперти або підкласти що-небудь під них.

Впевніться у тому, що маятниковий захисний кожух працює належним чином і вільно рухається. Коли кронштейн опускається, маятниковий захисний кожух має відкриватися. Коли кронштейн піднімається, маятниковий захисний кожух має знову закривати пиляльне полотно і фіксуватися у найвищому положенні кронштейна.

##

Два лазерні промені показують ширину розрізу пиляльного диска. Завдяки цьому заготовку можна точно розташовувати для розпилювання, при цьому не потрібно відкривати маятниковий захисний кожух.

- Увімкніть лазерні промені за допомогою вимикача (59).
- Вирівняйте позначку на заготовці між двох лазерних променів.

Вказівка: Перед початком розпилювання перевірте, чи правильно відображається ширина розпилювання Юстирування лазера. Лазерні промені можуть зсунутися, напр., під дією вібрації при інтенсивному використанні.

##

- Не стійте в одну лінію з пиляльним диском перед електроінструментом, стояти треба завжди збоку в зміщеному відносно пиляльного диска положенні. Таким чином Ви захистите себе від можливого сіпання.

- Не підставляйте руки і пальці під пиляльний диск, що обертається.
- Не схрещуйте руки перед кронштейном (27).

##

При тривалій експлуатації електроінструмента червоні вставні щитки (9) можуть зношуватися.

Зношені вставні щитки потрібно замінити.

- Встановіть електроінструмент в робоче положення.
- Викрутіть гвинти (60) за допомогою ключа-шестигранника (4 мм) (16) і витягніть старі вставні щитки.
- Вкладіть новий правий вставний щиток.
- За допомогою гвинтів (60) прикрутіть вставний щиток якомога правіше, щоб по всій довжині можливого горизонтального просування пиляльний диск не торкався вставного щитка.
- Зробіть те саме для нового лівого вставного щитка.

##

Горизонтальний кут розпилювання | Вертикальний кут розпилювання | Висота x ширина [мм]
--- | --- | ---
0° | 0° | 104 x 341
45° | 0° | 104 x 240
0° | 45° (ліворуч) | 51 x 341
0° | 45° (праворуч) | 38 x 341
45° | 45° (ліворуч) | 51 x 240
45° | 45° (праворуч) | 38 x 240
0° | 0° | Г-подібний профіль (макс. товщина 36 мм) 170 x 140

Мінімальні заготовки (= всі заготовки, які можна затискати ліворуч та праворуч від пиляльного полотна за допомогою доданої струбцини (18)): 160 x 335 мм (довжина x ширина)

Макс. глибина пропилювання (0°/0°): 104 мм