# Trasporto (vedere Fig. Z)

Prima di trasportare l’elettroutensile, occorrerà effettuare le seguenti operazioni:

- Spingere il braccio scorrevole (27) completamente all’indietro e fissarlo in tale posizione.
- Accertarsi che la battuta di profondità (29) sia spinta completamente verso l’interno e che, spostando il braccio scorrevole, la vite di regolazione (28) si inserisca nell’incavo senza entrare in contatto con la battuta di profondità.
- Condurre verso il basso il braccio scorrevole fino a quando il dispositivo di sicurezza per il trasporto (30) si possa spingere completamente verso l’interno.
- Spingere le prolunghe del banco sega (7) completamente verso l’interno.
- Regolare l’angolo obliquo verticale su 0° e fissare l’impugnatura di serraggio (13).
- Ruotare il banco sega (37) verso sinistra fino a battuta e serrare il pomello di fissaggio (11).
- Legare il cavo di alimentazione con il nastro di fissaggio a strappo (74).
- Rimuovere tutti gli accessori che non si possano montare saldamente sull’elettroutensile.
- Per il trasporto, se possibile, riporre in un contenitore chiuso le lame inutilizzate.
- Per il trasporto, afferrare il banco sega per gli appositi incavi laterali (15) del banco stesso.

- Per trasportare l’elettroutensile, utilizzare esclusivamente i dispositivi di trasporto e mai i dispositivi di protezione, il braccio scorrevole o l’impugnatura .