# ექსპლუატაციაში ჩაშვება

- გაითვალისწინეთ ძაბვა ელექტრო ქსელში! კვების წყაროს ძაბვა უნდა შეესაბამებოდეს ელექტროხელსაწყოს მონაცემებს ქარხნულ ფირფიტაზე.

##

- ელექტროხელსაწყოს ჩასართავად ჯერ გადაწიეთ ამომრთველის ბლოკირატორი (2) შუა პოზიციაში, და შემდეგ დააყოვნეთ ამომრთველი (58) დაჭერილ მდგომარეობაში.

მითითება: უსაფრთხოების მიზნებისთვის, ამომრთველი (58) არ შეიძლება დაფიქსირდეს და მუშაობის დროს ის მუდამ უნდა იყოს დაჭერილ მდგომარეობაში.

##

- გამოსართავად აუშვით ამომრთველს (58).

##

ჩამრთველი დენის შეზღუდვის ელექტრონული სისტემა ზღუდავს ელექტროხელსაწყოს სიმძლავრეს ჩართვისას და შესაძლებელია მუშაობა როზეტიდან 16 ა.

მითითება: თუ ელექტროხელსაწყო ჩართვისთანავე მუშაობს ბრუნების სრული რიცხვით, წყობიდან გამოსულია გაშვების დენის შემზღუდველი და დაცვა განმეორებითი ჩართვისგან. ელექტროხელსაწყო დაუყოვნებლივ უნდა გაიგზავნოს ტექნიკური მომსახურების სახელოსნოში.