# Transport (videti sliku Z)

Pre transporta električnog alata, morate preduzeti sledeće korake:

- Pomerite kliznu polugu (27) sasvim unazad i blokirajte je u ovoj poziciji.
- Uverite se da je graničnik za dubinu (29) pritisnut sasvim unutra i da zavrtanj za podešavanje (28) prilikom pokretanja klizne poluge prolazi kroz udubljenje bez dodirivanja graničnika za dubinu.
- Kliznu polugu pomerite toliko nadole, da se transportni osigurač (30) može potpuno utisnuti
- Gurnite produžetke stola za testerisanje (7) sasvim unutra.
- Podesite vertikalan ugao iskošenja od 0° i čvrsto stegnite zateznu dršku (13).
- Okrenite sto za testerisanje (37) do graničnika ulevo i stegnite točkić za fiksiranje (11).
- Svežite mrežni kabl pomoću čičak trake (74).
- Uklonite sve delove pribora, koji se ne mogu čvrsto montirati na električnom alatu.
- Stavite nekorišćene listove testere za transport, ako je moguće, u jednu zatvorenu kutiju.
- Radi transporta, sto za testeru držite sa strane za žlebove za hvatanje (15).

- Pri transportu električnog alata upotrebljavajte samo transportne sisteme, a nikako zaštitne sisteme, kliznu polugu ili dršku.