# النشر

##

- حرك ذراع الزنق (27) نحو الخلف بشكل كامل وثبته في هذا الموضع.
  تأكد أن محدد العمق (29) قد تم ضغطه إلى الداخل تماما وأن لولب الضبط (28) يمر عبر الفجوة عند تحريك ذراع الإزلاق دون أن يلامس محدد العمق.
- قم بقمط قطعة الشغل حسب أبعادها بإحكام.
- عند الحاجة اضبط زاوية الشطب (الأفقية و/أو العمودية) المرغوبة.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- وجه ذراع الإزلاق (27) باستخدام المقبض (1) إلی الأسفل ببطء.
- انشر قطعة الشغل بشكل كامل بدفع أمامي منتظم.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلی أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.
- وجه ذراع الإزلاق (27) نحو الأعلی ببطئ.

##

- اقبض علی المقبض اليدوي بإحكام شديد قبل التشغيل وأثناء كامل عملية النشر. نفّذ عملية النشر من خلال التحكّم بحركة ذراع الإزلاق. إن لحظة عدم انتباه واحدة قد تؤدي إلی إصابات خطيرة بسبب ذراع الإزلاق اليسير الحركة.

- فك تأمين ذراع الإزلاق (27).
  تأكد ما إن كانت آلية الإزلاق بالكامل جاهزة (27) للاستخدام من خلال سحب ذراع الإزلاق وإعادة دفعه.
- قم بقمط قطعة الشغل حسب أبعادها بإحكام.
- عند الحاجة اضبط زاوية الشطب (الأفقية و/أو العمودية) المرغوبة.
- اسحب ذراع الإزلاق (27) باستخدام المقبض (1) من سكة المصادمة قدر الإمكان (6) حتى ترتكز شفرة المنشار أمام قطعة الشغل.
- قم بتشغيل العدة الكهربائية.
- حرك ذراع الإغلاق (27) باستخدام المقبض (1) إلی الأسفل ببطء.
- اضغط ذراع الإزلاق (27) في اتجاه سكك المصادمة (6) وانشر قطعة الشغل بدفع أمامي منتظم.
- أطفئ العدة الكهربائية، وانتظر إلی أن تتوقف شفرة المنشار عن الحركة تماما.
- وجه ذراع الإزلاق (27) نحو الأعلی ببطء.

##

لسهولة نشر قطع العمل الطويلة بشكل متساوٍ، يمكنك استخدام المصادم الطولي (35) (التوابع).

يمكنك تركيب المصادم الطولي على جانبي امتداد قاعدة المنشار (7).

- قم بفك لولب التثبيت (34) وفتح المصادم الطولي (35) الموجود على لولب الزنق (61).
- أحكم ربط لولب التثبيت (34) مرة أخرى.
- قم بضبط امتداد قاعدة المنشار (7) حسب الطول المرغوب.

##

يجب أن يتم تعديل محدد العمق، إذا أردت أن تنشر حزا أو إذا أردت أن تستخدم المصادم المباعد.

- حرك محدد العمق (29) إلى الخارج.
- قم بتحريك ذراع الإزلاق (27) من المقبض (1) إلی الوضع المرغوب.
- أدر لولب الضبط (28) إلی أن يلامس نهاية لولب محدد العمق (29).
- وجه ذراع الإزلاق (27) نحو الأعلی ببطئ.

##

يجب أن يتم تأمين قطع الشغل المنحنية أو المدورة ضد الانزلاق بشكل خاص عند النشر. لا يجوز أن يتشكل أي شق عند خط القص بين قطعة الشغل وسكة المصادمة ومنضدة النشر.

يجب أن يتم تصنيع حوامل خاصة عند الضرورة.