# نحوه آماده سازی برای کار

##

قطعه های کاری طویل را باید توسط پایه در زیر قسمت انتهایی باز آنها و یا مانند آن بخوبی مهار کرد.

میز اره را می توان به کمک میز های اضافی اره (7) به طرف چپ یا راست گسترش داد.

- اهرم نگهدارنده (50) را به درون برانید.
- میز اضافی (7) را به اندازه طول دلخواه به بیرون بکشید (بیشینه 250 میلیمتر).
- جهت ثابت کردن میز اضافی اره، اهرم نگهدارنده (50) دوباره به طرف بیرون برانید.

##

هنگام اره کاری زاویه های مورب افقی و/یا عمودی باید برحسب جهت برش، خط کش راهنمای قابل تنظیم طرف چپ و راست (5) را به بیرون بکشید و یا بطور کامل جدا کنید.

زاویه مورب عمودی | زاویه مورب افقی |
--- | --- | ---
‎0°– 47°‎ (چپ) | ‎≤ 44°‎ (راست/چپ) | پیچ قفل کننده (51) را شل کنید. خط کش راهنمای قابل تنظیم طرف چپ (5) را بطور کامل به طرف بیرون بکشید.
‎0°– 47°‎ (چپ) | ‎≥ 45°‎ (راست/چپ) | پیچ قفل کننده (51) را شل کنید. خط کش راهنمای قابل تنظیم طرف چپ (5) را بطور کامل به طرف بیرون بکشید. خط کش راهنمای قابل تنظیم را به طرف بالا بلند کنید. پیچ قفل کننده (51) را جدا کنید.
‎0°– 47°‎ (راست) | ‎≤ 44°‎ (راست/چپ) | پیچ قفل کننده (51) را شل کنید. خط کش راهنمای قابل تنظیم طرف راست (5) را بطور کامل به بیرون بکشید. خط کش راهنمای قابل تنظیم را به طرف بالا بلند کنید.
‎0°– 47°‎ (راست) | ‎≥ 45°‎ (راست/چپ)

##

مکانیسم کشویی بازوی کشویی (27) از طرف شرکت از پیش تنظیم شده است و به هنگام ارسال ابزار برقی دچار کاهندگی نشده است.

شما می توانید کاهندگی مکانیسم کشویی را بطور فردی روی کاهنده (52) تنظیم کنید:

سخت – حرکات کنترل شده در حین کار؛

نرم – برش های سریع اره.

- هر دو پیچ تنظیم (53) را با آچار آلن (4‎ mm) ‏(16) برای کاهندگی نرم تر باز کنید
- یا
- هر دو پیچ تنظیم (53) را برای یک کاهندگیسخت تر سفت کنید.

##

برای تضمین حداکثر ایمنی کاری باید قطعه کار را همواره خوب مهار کنید.
از کار روی قطعات کوچکی که قابل مهار کردن نیستند، خودداری کنید.

- قطعه کار را محکم به گونیا (6) و (5) فشار دهید.
- گیره پیچی ارسالی (18) را در سوراخ‌های (54) تعبیه شده قرار دهید.
- پیچ خروسکی را شل کنید و گیره پیچی را با قطعه کار مطابقت دهید. سپس پیچ خروسکی را مجدداً محکم کنید.
- میله رزوه‌دار (56) را سفت و به این ترتیب قطعه کار را تثبیت کنید.

### نحوه آزاد کردن قطعه کار

- برای شل کردن گیره پیچی، میله رزوه دار (56) را خلاف جهت عقربه ساعت بچرخانید.