# Προετοιμασία της εργασίας

##

Το ελεύθερο άκρο μακριών επεξεργαζόμενων κομματιών πρέπει να ακουμπάει κάπου ή να υποστηρίζεται κατάλληλα.

Το τραπέζι πριονίσματος μπορεί να μεγαλώσει με τη βοήθεια της επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος (7) προς τα αριστερά και προς τα δεξιά.

- Διπλώστε τον μοχλό σύσφιγξης (50) προς τα μέσα.
- Τραβήξτε την επέκταση του τραπεζιού πριονίσματος (7) μέχρι το επιθυμητό μήκος προς τα έξω (το πολύ 250 mm).
- Για τη σταθεροποίηση της επέκτασης του τραπεζιού πριονίσματος πιέστε τον μοχλό σύσφιγξης (50) ξανά προς τα έξω.

##

Κατά την κοπή οριζόντιων και/ή κάθετων φαλτσογωνιών, ανάλογα με την κατεύθυνση κοπής, πρέπει να τραβήξετε την αριστερή ή τη δεξιά ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (5) προς τα έξω ή να την απομακρύνετε εντελώς.

Κάθετη φαλτσογωνιά | Οριζόντια φαλτσογωνιά |
--- | --- | ---
0°–47° (αριστερά) | ≤ 44° (δεξιά/αριστερά) | Λύστε τη βίδα ασφάλισης (51). Τραβήξτε την αριστερή ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (5) εντελώς προς τα έξω.
0°–47° (αριστερά) | ≥ 45° (δεξιά/αριστερά) | Λύστε τη βίδα ασφάλισης (51). Τραβήξτε την αριστερή ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (5) εντελώς προς τα έξω. Αφαιρέστε από επάνω τη ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης. Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης (51).
0°–47° (δεξιά) | ≤ 44° (δεξιά/αριστερά) | Λύστε τη βίδα ασφάλισης (51). Τραβήξτε τη δεξιά ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης (5) εντελώς προς τα έξω. Αφαιρέστε από επάνω τη ρυθμιζόμενη ράγα οδήγησης.
0°–47° (δεξιά) | ≥ 45° (δεξιά/αριστερά)

##

Ο μηχανισμός ολίσθησης του βραχίονα ολίσθησης (27) είναι προρρυθμισμένος από το εργοστάσιο και κατά την παράδοση του ηλεκτρικού εργαλείου η λειτουργία απόσβεσης είναι ανενεργή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την απόσβεση του μηχανισμού ολίσθησης εξατομικευμένα στον αποσβεστήρα (52):

σκληρή απόσβεση – ελεγχόμενες κινήσεις εργασίας,

μαλακή απόσβεση – γρήγορες κοπές.

- Λύστε τις δύο βίδες ρύθμισης (53) με το κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (4 mm) (16) για μια πιο μαλακή απόσβεση
- ή
- σφίξτε περισσότερο τις δυο βίδες ρύθμισης (53) για μια πιο σκληρή απόσβεση.

##

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή ασφάλεια εργασίας πρέπει να σφίγγετε πάντοτε το επεξεργαζόμενο τεμάχιο.
Μην επεξεργαστείτε τεμάχια που είναι πολύ μικρά και δεν μπορούν να σφιχτούν.

- Πιέστε το επεξεργαζόμενο κομμάτι σταθερά πάνω στις ράγες οδήγησης (6) και (5).
- Τοποθετήστε το συμπαραδιδόμενο νταβίδι (18) σε μια από τις προβλεπόμενες γι’ αυτό τρύπες (54).
- Λύστε τη βίδα τύπου πεταλούδας και προσαρμόστε το νταβίδι στο επεξεργαζόμενο κομμάτι. Σφίξτε τη βίδα με την τύπου πεταλούδας ξανά σταθερά.
- Σφίξτε την κοχλιοτομημένη ράβδο (56) σταθερά και στερεώστε έτσι το επεξεργαζόμενο κομμάτι.

### Λύσιμο του επεξεργαζόμενου τεμαχίου

- Για το λύσιμο του νταβιδιού γυρίστε την κοχλιοτομημένη ράβδο (56) αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού.