# 기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는 데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미
| 등급 1 소비자용 레이저 제품
| 전동공구가 작동하는 동안 손을 톱날 쪽으로 두지 마십시오. 톱날에 닿게 되면 상해 위험이 있습니다.
| 분진 마스크를 착용하십시오.
| 보안경을 착용하십시오.
| 귀마개를 착용하십시오. 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
| 위험 부위! 가능한 한 이 부위에 손과 팔, 손가락을 가까이 대지 마십시오.
| 툴 암의 가동 부위 사이로 손을 대지 마십시오. 손가락이 끼여 중상을 입을 수 있습니다.
| 톱날의 치수를 확인하십시오(톱날 직경 D, 홀 직경 d). 홀 직경 d는 툴 스핀들에 정확히 맞아야 합니다. 리덕션 링을 사용해야 하는 경우, 리덕션 링의 치수가 톱날 두께와 홀 직경, 툴 스핀들의 직경에 맞는지 확인하십시오. 톱날과 함께 공급되는 리덕션 링을 최대한 활용하십시오. 톱날 직경 D는 기호에 적혀 있는 내용과 일치해야 합니다. "기술자료" 단원의 "적당한 톱날의 크기" 내용도 참조하십시오.
| 전동공구를 운반할 때 표시된 부위(손잡이) 혹은 운반용 손잡이만을 잡으십시오.
| 절대로 툴 암의 손잡이를 잡은 채 전동공구를 운반하지 마십시오.
| 레이저 전원 켜기
| 고정 레버 열림: 수직 베벨 각도를 조절할 수 있습니다. 고정 레버 닫힘: 툴 암의 수직 베벨 각도가 유지됩니다.
| 수직 베벨 각도를 설정하는 방법을 단계적으로 표시합니다. 1. 고정 레버 풀기 2. 툴 암을 약간 왼쪽으로 젖히기 3. 노브로 원하는 수직 마이터 각도 범위 설정
| 노브로 원하는 수직 베벨 각도 범위 설정:
| 톱날이 왼쪽으로 기울어짐(45° ... 0°)
| 톱날이 오른쪽으로 기울어짐(0° ... 45°)
| 툴 암의 전체 진폭 범위(–47° ... +47°)