# Yatay gönye açısının ayarlanması

## Yatay standart gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim H)

Sık kullanılan yatay gönye açılarının hızlı ve hassas biçimde ayarlanması için testere tezgahına oluklar (14) yerleştirilmiştir:

sol | sağ
--- | ---
0°
45°; 31,6°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 31,6°; 45°; 60°

- Eğer sıkılmış durumda ise sabitleme topuzunu (11) gevşetin.
- Kolu (12) çekin ve kesme masasını (37) istediğiniz oluğa kadar sola veya sağa çevirin.
- Kolu tekrar bırakın. Kol hissedilir biçimde oluğu kavramalıdır.
- Sabitleme topuzunu (11) tekrar sıkın.

## İstenen yatay gönye açısının ayarlanması (Bakınız: Resim I)

Yatay gönye açısı 52° (sol taraflı) ile 60° (sağ taraflı) arasındaki bir aralıkta ayarlanabilir.

- Eğer sıkılmışsa sabitleme topuzunu (11) gevşetin.
- Kolu (12) çekin ve aynı anda kendisi için öngörülen oluğu kavrayıncaya kadar kilitleme kancasına (10) bastırın. Kesme masası serbestçe hareket edebilecek duruma gelir.
- Sabitleme topuzundan ile kesme masasını (37) açı göstergesi (57) istenen yatay gönye açısını gösterinceye kadar sola veya sağa çevirin.
- Sabitleme topuzunu (11) tekrar sıkın.
- Kolu (12) tekrar gevşetmek için (yatay standart gönye açılarını ayarlamak için) kolu yukarı çekin.
  Kilitleme kancası (10) başlangıç pozisyonuna geri döner ve kol (12) tekrar olukları (14) kavrayabilir.