# Transportavimo apsauga (žr. A pav.)

Naudojant transportavimo apsaugą (30), elektrinį įrankį lengviau transportuoti į įvairias eksploatavimo vietas.

## Prietaiso atblokavimas (darbinė padėtis)

- Norėdami atblokuoti transportavimo apsaugą (30), slankųjį svertą (27), laikydami už rankenos (1), šiek tiek palenkite žemyn.
- Transportavimo apsaugą (30) visiškai ištraukite.
- Slankųjį svertą (27) lėtai kelkite aukštyn.

## Prietaiso užblokavimas (transportavimo padėtis)

- Slankųjį svertą (27) kiek galima pastumkite atgal ir šioje padėtyje jį užfiksuokite
- Prietaiso svertą lenkite žemyn, kol transportavimo apsaugą (30) bus galima visiškai įspausti į vidų.

Daugiau nuorodų: žr. Transportavimas (žr. Z pav.)