# Ingebruikname

- Let op de netspanning! De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.

##

- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap schuift u eerst de inschakelblokkering (2) naar het midden en drukt u vervolgens op de aan/uit-schakelaar (58) en houdt u deze ingedrukt.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schakelaar (58) niet vergrendeld worden, maar moet tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

##

- Voor het uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar (58) los.

##

De elektronische aanloopstroombegrenzing begrenst het vermogen bij het inschakelen van het elektrische gereedschap en maakt het gebruik met een zekering van 16 A mogelijk.

Aanwijzing: Als het elektrische gereedschap direct na het inschakelen met vol toerental draait, dan zijn de aanloopstroombegrenzing en de nulspanningsbeveiliging uitgevallen. Het elektrische gereedschap moet zo spoedig mogelijk naar de klantenservice opgestuurd worden.