# Sümbolid

Järgnevad sümbolid võivad olla teie elektrilise tööriista kasuta‌misel olulised. Pidage sümbolid ja nende tähendus meeles. Sümbolite õige tõlgendus aitab teil elektrilist tööriista käsitseda paremini ja ohutumalt.

Sümbolid ja nende tähendus
| Klass 1 Laiatarbe-lasertoode
| Kui elektriline tööriist töötab, ärge viige oma käsi saagimispiirkonda. Saekettaga kokkupuute korral võite end vigastada.
| Kandke tolmukaitsemaski.
| Kandke kaitseprille.
| Kandke kuulmiskaitsevahendeid. Müra võib kuulmist kahjustada.
| Ohtlik piirkond! Hoidke käed, sõrmed ja käsivarred sellest piirkonnast eemal.
| Ärge asetage oma sõrmi seadme haara liikuvate osade vahele. Sõrmed võivad nende vahele kinni jääda ja tõsiselt viga saada.
| Järgige saelehe mõõtmeid (saelehe läbimõõt D, augu läbimõõt d). Augu läbimõõt d peab ilma lõtkuta sobima tööriista spindliga. Kui on vaja kasutada vähendamismuhve, veenduge, et vähendamismuhvi mõõtmed sobivad põhilise saelehe paksuse ja saelehe augu läbimõõdu ning tööriista spindli läbimõõduga. Kasutage võimaluse korral saelehe komplekti kuuluvaid vähendamismuhve. Saelehe läbimõõt D peab vastama sümbolil toodud andmetele. Vt ka peatükis „Tehnilised andmed“ toodud „Sobivate saelehtede mõõtmed“.
| Transportimisel hoidke elektrilist tööriista üksnes selleks ettenähtud ja vastavalt märgistatud kohtadest (süvendistest).
| Elektrilise tööriista kandmisel ärge hoidke seda kunagi haara pidemest.
| Lülitage laser sisse
| Kinnituspide avatud: seada saab vertikaalseid kaldenurki. Kinnituspide suletud: seatud vertikaalset kaldenurka hoitakse.
| Näitab vertikaalse kaldenurga reguleerimise üksikuid samme. 1. Vabastage kinnituspide 2. Kallutage liughaara veidi vasakule 3. Seadke pöördnupuga soovitud vertikaalne kaldenurgavahemik
| Pöördnupuga vertikaalse kaldenurga vahemiku seadmine:
| Saeketta kalle vasakule (45° ... 0°)
| Saeketta kalle paremale (0° ... 45°)
| Liughaara kogu kallutusvahemik (–47° ... +47°)