# Profiililistojen työstäminen

Profiililistoja voidaan työstää kahdella eri tavalla:

Työkappaleen sijoitus | Jalkalistat | Sisäkattolistat
--- | --- | ---
Painettuna ohjainkiskoa vasten |  |
Tasaisesti sahapöydän päällä |  |

Lisäksi voit sahata profiililistan listan leveydestä riippuen vetoliikkeellä tai ilman sitä.

Kokeile sahata säädetyn jiirikulman (vaakasuuntainen ja/tai pystysuuntainen) kanssa aina ensin hukkapalaan.