# Uvedení do provozu

- Dbejte na správné síťové napětí! Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.

##

- Pro zapnutí elektrického nářadí nejprve přesuňte blokování zapnutí (2) doprostřed a poté stiskněte vypínač (58) a držte ho stisknutý.

Upozornění: Z bezpečnostních důvodů nelze spínač (58) zaaretovat, nýbrž musí zůstat během provozu neustále stlačený.

##

- Pro vypnutí uvolněte spínač (58).

##

Omezení rozběhového proudu omezuje výkon při zapnutí elektrického nářadí a umožňuje provoz s pojistkou 16 A.

Upozornění: Pokud elektrické nářadí běží hned po zapnutí s plnými otáčkami, došlo k selhání omezení rozběhového proudu a ochrany proti opětovnému zapnutí. Elektrické nářadí musí být neprodleně zasláno do servisu.