# Montaggio dei componenti singoli

- Togliere con cautela dal loro imballaggio tutti i particolari forniti in dotazione.
- Rimuovere dall’elettroutensile e dagli accessori forniti in dotazione tutto il materiale di imballaggio.

## Montare il pomello di fissaggio (vedere figura a)

- Avvitare il pomello di fissaggio (11) nel foro corrispondente al di sopra della leva (12).

- Stringere sempre bene il pomello di fissaggio (11) prima di eseguire l’operazione di taglio. In caso contrario la lama può prendere angolature involontarie nel pezzo in lavorazione.