# Подготовка эксплуатации

##

Свободные концы длинных заготовок должны лежать на опоре.

Пильный стол можно расширить влево или вправо с помощью удлинителей стола (7).

- Поверните зажимной рычаг (50) вовнутрь.
- Выдвиньте удлинитель стола (7) наружу на необходимую длину (максимально 250 мм).
- Для фиксации удлинителя стола снова поверните зажимной рычаг (50) наружу.

##

При распиливании под горизонтальными и/или вертикальными углами в зависимости от направления распила нужно вытянуть наружу или полностью убрать левую или правую регулируемую упорную планку (5).

Вертикальный угол распила | Горизонтальный угол распила |
--- | --- | ---
0°–47° (слева) | ≤ 44° (справа/слева) | Отпустите фиксирующий винт (51). Выдвиньте левую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу.
0°–47° (слева) | ≥ 45° (справа/слева) | Отпустите фиксирующий винт (51). Выдвиньте левую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу. Поднимите регулируемую упорную планку вверх и снимите. Снимите фиксирующий винт (51).
0°–47° (справа) | ≤ 44° (справа/слева) | Отпустите фиксирующий винт (51). Выдвиньте правую регулируемую упорную планку (5) полностью наружу. Поднимите регулируемую упорную планку вверх и снимите.
0°–47° (справа) | ≥ 45° (справа/слева)

##

При поставке электроинструмента механизм скольжения кронштейна (27) имеет заводскую настройку без демпфирования.

Демпфирование механизма скольжения можно настроить индивидуально с помощью демпфера (52):

жесткое – лучший контроль рабочих движений;

мягкое – быстрый пропил.

- Ослабьте оба установочных винта (53) с помощью ключа-шестигранника (4 мм) (16) для мягкого демпфирования
- или
- крепко затяните оба винта (53) для более жесткого демпфирования.

##

Для обеспечения оптимальной безопасности труда всегда закрепляйте заготовку.
Не обрабатывайте заготовки, размеры которых недостаточны для крепления.

- Крепко прижмите заготовку к упорным планкам (6) и (5).
- Вставьте прилагающуюся струбцину (18) в одно из предусмотренных для нее отверстий (54).
- Отпустите барашковый винт и подгоните струбцину под заготовку. Крепко затяните барашковый винт.
- Туго затяните резьбовой стержень (56), закрепив таким образом заготовку.

### Снятие крепления детали

- Чтобы раскрыть струбцину, поворачивайте винт струбцины (56) против часовой стрелки.