# Wymiana tarczy (zob. rys. c1−c4)

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektro‌narzę‌dziu należy wyjąć wtyczkę z gnia‌zda.

- Podczas montażu tarczy pilarskiej używać rękawic ochronnych. Przy kontakcie z tarczą pilarską istnieje niebezpieczeństwo zranienia.

Należy stosować tarcze, których maksymalnie dopuszczalna prędkość jest wyższa od prędkości obrotowej elektronarzędzia bez obciążenia.

Stosować należy wyłącznie tarcze, których parametry są zgodne z podanymi w niniejszej instrukcji obsługi i zostały przetestowane zgodnie z wymaganiami normy EN 847-1 i odpowiednio oznakowane.

Stosować należy wyłącznie tarcze, które zostały polecone przez producenta elektronarzędzia i które są dostosowane do rodzaju obrabianego materiału. Dzięki temu można uniknąć przegrzania się zębów podczas cięcia.

## Demontaż tarczy pilarskiej

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.
- Dokręcić ręką śrubę blokującą (41), tak aby mechanizm drążkowy (42) zwisał swobodnie.
- Poluzować śrubę mocującą (43) (ok. 2 obroty) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16).
  Nie należy całkowicie wykręcać śruby.
- Poluzować śrubę mocującą (44) (ok. 6 obrotów) za pomocą klucza sześciokątnego (4 mm) (16).
  Nie należy całkowicie wykręcać śruby.
- Odsunąć pokrywę (45) od śruby mocującej (44), pociągając ją do przodu, a następnie ku dołowi.
- Odchylić osłonę (4) do tyłu i przytrzymać ją w tej pozycji.
- Zawiesić mechanizm drążkowy (42), zahaczając otworem o śrubę mocującą (44).
  Spowoduje to zablokowanie osłony w pozycji otwartej.
- Odkręcić śrubę sześciokątną (47) za pomocą klucza sześciokątnego ( mm) (16) naciskając równocześnie blokadę wrzeciona (46), tak aby zaskoczyła w zapadce.
- Trzymając blokadę wrzeciona (46) naciśniętą, wykręcić śrubę sześciokątną (47) w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (gwint lewoskrętny!).
- Zdjąć kołnierz mocujący (48).
- Zdjąć tarczę (39).

## Montaż tarczy pilarskiej

- Podczas montażu należy zwrócić uwagę na to, by kierunek cięcia zębów (kierunek strzałki na tarczy pilarskiej) zgadzał się z kierunkiem strzałki na pokrywie ochronnej!

W razie potrzeby oczyścić przed montażem wszystkie części, które mają być zamontowane.

- Założyć nową tarczę pilarską na wewnętrzny kołnierz mocujący (49).

- Nałożyć kołnierz mocujący (48) i śrubę sześciokątną (47). Nacisnąć blokadę wrzeciona (46), aż zaskoczy w zapadce, a następnie dokręcić śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Zdjąć mechanizm drążkowy (42) ze śruby mocującej (44) i przechylić osłonę (4) do dołu.
- Wsunąć pokrywę (45) pod śrubę mocującą (44).
- Ponownie dokręcić śruby mocujące (44) i (43).
- Przesunąć mechanizm drążkowy (42) w pozycję wyjściową i ponownie dokręcić śrubę blokującą (41) ręką.