# Tekniske data

Kap- og geringssav |  | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL | GCM 12 GDL
--- | --- | --- | --- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 M23 60.‎ ‎3 601 M23 63.‎ ‎3 601 M23 67.‎ | ‎3 601 M23 66.‎ | ‎3 601 M23 64.‎ | ‎3 601 M23 6B.‎
Nominel optagen effekt | W | 2000 | 1500 | 2000 | 1800
Nominel spænding | V | 230-240 | 110 | 230-240 | 220
Frekvens | Hz | 50/60 | 50/60 | 50 | 60
Omdrejningstal | o/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
Startstrømsbegrænsning |  | ● | – | ● | ●
Lasertype | nm | 650 | 650 | 650 | 650
| mW | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39 | < 0,39
Laserklasse |  | 1 | 1 | 1 | 1
VægtA) | kg | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4
Kapslingsklasse |  | / II | / II | / II | / II
Mål på egnede savklinger |
Savklingediameter D | mm | 305 | 305 | 305 | 305
Stamklingetykkelse | mm | 1,7-2,6 | 1,7-2,6 | 1,7-2,6 | 1,7-2,6
Maks. skærebredde | mm | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2
Huldiameter d | mm | 30 | 30 | 25,4 | 25,4

A)

  Vægt uden nettilslutningskabel og uden netstik

Tilladte emnemål se Tilladte emnemål

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.