# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на илустрираните компоненти се однесува на приказот на електричниот алат на графичката страница.

(1) | Рачка
(2) | Блокада при вклучување на прекинувачот за вклучување/исклучување
(3) | Заштитен капак
(4) | Осцилаторен заштитен капак
(5) | Подеслива гранична водилка
(6) | Гранична водилка
(7) | Продолжеток за маса за сечење
(8) | Отвори за монтажа
(9) | Плоча за вметнување
(10) | Стега за фиксирање
(11) | Копче за фиксирање на саканиот агол на закосување (хоризонтално)
(12) | Лост за претходно поставување на аголот на закосување (хоризонтално)
(13) | Затегнувачка рачка за саканиот агол на закосување (вертикално)
(14) | Жлебови за стандарден агол на закосување (хоризонтално)
(15) | Жлебови за држење
(16) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (6 mm/4 mm)
(17) | Клуч со внатрешна шестаголна глава (2 mm)
(18) | Столарска стега
(19) | Лизгачки валјак
(20) | Агломер за десниот опсег на аголот на закосување (0° до 47°) (вертикално)
(21) | Одбивач на струготини
(22) | Исфрлувач на струготини
(23) | Адаптер за всисување
(24) | Затегнувачки лост на лизгачкиот механизам
(25) | Натпис за предупредување на ласерот
(26) | Заштитно капаче за ласерот
(27) | Лизгачка рачка
(28) | Завртка за подесување на граничникот за длабочина
(29) | Граничник за длабочина
(30) | Транспортен осигурувач
(31) | Скала за аголот на закосување (вертикално)
(32) | Агломер за левиот опсег на аголот на закосување (47° до 0°) (вертикално)
(33) | Копче за подесување за 22,5°-агол на закосување (вертикален)
(34) | Завртка за блокирање на граничникот за должина
(35) | Граничник за должина
(36) | Скала за аголот на закосување (хоризонтално)
(37) | Маса за сечење
(38) | Вртливо копче за подесување на опсегот на аголот на закосување (вертикално)
(39) | Сечило за пила
(40) | Излезен отвор за ласерскиот зрак
(41) | Завртка за блокирање на лостниот механизам на осцилаторниот заштитен капак
(42) | Лостен механизам за осцилаторниот заштитен капак
(43) | Предна завртка за прицврстување (покривна плоча/осцилаторен заштитен капак)
(44) | Задна завртка за прицврстување (покривна плоча/осцилаторен заштитен капак)
(45) | Заштитна плоча
(46) | Блокада за вретеното
(47) | Завртка со внатрешна шестаголна глава за прицврстување на сечилото за пила
(48) | Стезна прирабница
(49) | Внатрешна стезна прирабница
(50) | Затезен лост за продолжување на масата за сечење
(51) | Завртка за блокада на подесливата гранична водилка
(52) | Придушувач
(53) | Завртки за подесување на придушувањето
(54) | Отвори на столарската стега
(55) | Пеперутка-завртка
(56) | Навојна прачка
(57) | Агломер за аголот на закосување (хоризонтално)
(58) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(59) | Прекинувач за вклучување/исклучување за ласер (означување на линијата на сечење)
(60) | Завртки за плочата за вметнување
(61) | Завртка за затворање на граничникот за должина
(62) | Завртка за заштитниот капак на ласерот
(63) | Завртка за подесување за позиционирање на ласерот (кратки резови)
(64) | Завртка за прицврстување на монтажната плоча на ласерот
(65) | Завртка за прицврстување на куќиштето на ласерот
(66) / (67) / (68) | Завртка за подесување на основната поставка 0° (вертикален агол на закосување)
(69) | Завртка за подесување на основната поставка 45° (лев вертикален агол на закосување)
(70) | Завртка за подесување на основната поставка 45° (десен вертикален агол на закосување)
(71) | Завртка за подесување на скалата за аголот на закосување (хоризонтално)
(72) | Завртка за показателот на агли (хоризонтално)
(73) | Завртка за подесување на силата на затегнување на затегнувачкиот лост за саканиот агол на закосување (вертикално)
(74) | Леплива лента