# Kayıcı kolun kilitlenmesi

Kayıcı kolun (27) kayma mekanizması sıkma kolu (24) yardımı ile kilitlenebilir. Bu çerçevede kayıcı kolun iki pozisyonu mümkündür:

- Kayıcı kol sonuna kadar arkada (uç kesme)
- Kayıcı kol sonuna kadar önde (kompakt taşıma pozisyonu için)

## Kayıcı kolun emniyetinin açılması (Bakınız: Resim B1)

Kayıcı kolun (27) emniyeti açıldıktan sonra komple kayma mekanizması kullanılabilir duruma gelir.

- Sıkma kolunu (24) sonuna kadar aşağı indirin.
- Sıkma kolunun sıkma kaması kayıcı kolun her iki mafsal parçasını da serbest bırakır.

## Kayıcı kolun emniyete alınması (Bakınız: Resim B2)

Kayıcı kol sonuna kadar arkada:

- Kayıcı kolu (27) sonuna kadar arkaya itin.
- Bu durumda kayıcı kolun her iki üst mafsal parçası da dik konumda kapalı olur.
- Sıkma kolunu (24) sıkma kaması kayıcı kolun iki alt mafsal parçası arasına gelecek biçimde yukarı çekin.
- Sonuna kadar arkaya itilen kayıcı kol (27) kilitlenir.

Kayıcı kol sonuna kadar önde:

- Kayıcı kolu (27) sonuna kadar öne çekin.
- Kayma mekanizması bütün olarak dışarı çekilir.
- Sıkma kolunu (24) sıkma kaması kayıcı kolun iki alt mafsal parçası arasına gelecek biçimde yukarı çekin.
- Sonuna kadar öne çekilen kayıcı kol (27) kilitlenir.